| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%

Productos

## Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%

Aplicación: Alambre de núcleo de acero para ACSR, cable de energía, conductores aéreos, alambre aéreo de tierra, cable de telecomunicaciones, cable mensajero, alambre de estancia, alambre de retención, valla, etc.
Estructura y diámetro:
1x3, Dia 6.20～8.6mm
1x7, Dia 3.0～12.0mm
1x19, Dia 8.0～20.0mm
1x37, Dia 11.2～28.0mm
Estándar: GB/T20492-2006. Also produce the strands as per ASTM A475, ASTM A363, BS183 with Galfan coating.
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior o por el carrete de madera.
Especificación especial y requisito pueden ser ordenados.

- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5% 01
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5% 02
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5% 03

Estructural Sección

Nominal diameter of steel wire used for steel strand | Tolerance of nominal diameter of steel wire | Coating Weight ≥
g/m2
mm | mm | A | B | C | D
1 | ±0.05 | 46 | 122 | 244 | 366
1.2 | 46 | 122 | 244 | 366
1.4 | 46 | 122 | 244 | 366
1.6 | ±0.08 | 46 | 153 | 305 | 458
1.8 | 46 | 153 | 305 | 458
2 | 92 | 183 | 366 | 549
2.2 | 92 | 183 | 366 | 549
2.3 | 92 | 214 | 427 | 641
2.6 | ±0.10 | 92 | 244 | 488 | 732
2.9 | 92 | 244 | 488 | 732
3 | 92 | 244 | 488 | 732
3.2 | ±0.13 | 92 | 259 | 519 | 778
3.5 | 122 | 275 | 549 | 824
3.8 | 122 | 275 | 549 | 824
4 | 122 | 275 | 549 | 824

Tensile Strength Grade (Mpa) | Elongation % | Diameter of mandril | Circles
420 | 10 | 1d | 8
670 | 8 | 1d
750 | 5 | 3d
1170 | 5 | 3d
1270 | 5 | 3d
1370 | 5 | 3d
1470 | 4 | 3d
1570 | 4 | 3d
1670 | 4 | 3d