| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Anchorge System
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Oil Jack & Pump
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Prestressing Strand
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Prestressed Concrete Steel Bar
- Prestressing Wire
  - High-Tensile Prestressing Hot-Dipped Galvanized Steel Wire
  - Prestressed Concrete Wire
- Zinc-5%Al Coated (Galfan) Steel Strand
- Zn-5% Al Coated Steel Wire

Home -> Anchorge System -> Oil Jack & PumpProductos

## Oil Jack & Pump

HEBEI LONGSHENG suministra bomba emparejada de conector de un solo tirón o de multi-tirón, disponible de capacidad de 27T a 650T con una longitud de carrera de 200mm para el sistema de filamento de 12,7/15,2/15,7.

- Oil Jack & Pump 01
- Oil Jack & Pump 02
- Oil Jack & Pump 03
- Oil Jack & Pump 04
- Oil Jack & Pump 05
- Oil Jack & Pump 06