| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Filamento pretensado -> Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación

Productos

## Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación

Aplicación: Se utiliza principalmente para el refuerzo estructural de hormigón pretensado, como el lapso de ferrocarril y los puentes de carretera, la viga de grúa, el proyecto de anclaje del suelo, las plantas industriales de varios pisos, los estadios, los proyectos de control de agua, minas, centrales nucleares, etc.
Características: Alta resistencia a la tracción, baja relajación, módulos estables de elasticidad, sin tensiones, recto, conexión firme con hormigón.
Estructura y diámetro:
1x2 - Dia 5.0mm～12.0mm
1x3 - Dia 6.2mm～12.9mm
1x7 - Dia 9.53mm～21.6mm
1x19 - Dia 17.8mm～28.6mm
Diámetro exterior de la bobina: 1250mm
Diámetro interior de la bobina: 750mm
Anchura de la bobina: 750mm
Peso de la bobina: 2.5-3.5MT
Estándar:GB/T5224-2014,ASTM A416-2012,BS 5896,NBR 7483, JIS G3536-1999, AS/NZS4672.1:2007
Grado de resistencia a la tracción:1570Mpa / 1670Mpa / 1720Mpa / 1770Mpa / 1860Mpa / 1900Mpa / 2100Mpa

- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 01
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 02
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 03
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 04
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 05
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 06
- Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación 07