| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Alambre de acero galvanizado en caliente

Productos

## Alambre de acero galvanizado en caliente

Aplicación: Alambre de núcleo de acero para ACSR, cable de energía, conductores aéreos, cable de telecomunicaciones, cable mensajero, cable de tierra, alambre de estancia, alambre de retención, valla, etc.
Estructura y diámetro:
Dia 1.80～7.00mm
Estándar: ASTM B498,EN50189,ICE888,BS4565.Other strandard as per customer's requirement.
Especificación especial y requisito pueden ser ordenados.
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior.

- Alambre de acero galvanizado en caliente 01
- Alambre de acero galvanizado en caliente 02
- Alambre de acero galvanizado en caliente 03
- Alambre de acero galvanizado en caliente 04
- Alambre de acero galvanizado en caliente 05
- Alambre de acero galvanizado en caliente 06

Nominal diameter | Strength Grade
mm | Mpa
1 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.5
3.8
4

Nominal diameter | Zn-coat thickness/(g/m2) ≥
mm | A | B | C
1 | 110 | 160 | -
1.2 | 110 | 160 | -
1.4 | 130 | 160 | -
1.6 | 130 | 180 | -
1.8 | 160 | 180 | -
2 | 200 | 200 | 230
2.3 | 200 | 200 | 250
2.6 | 230 | 230 | 260
2.9 | 230 | 250 | 280
3.2 | 230 | 275 | 300
3.5 | 250 | 275 | 320
3.8 | 250 | 275 | 330
4 | 250 | 300 | 350