| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Alambre pretensado -> Alambres de hormigón pretensados

Productos

## Alambres de hormigón pretensados

Aplicación: productos de hormigón pretensados y de post-tensión, tales como traviesas de ferrocarril, postes eléctricos, bloque de suelo de núcleo hueco, construcción de ingeniería civil de ferrocarril a gran escala, puentes de carretera entre edificios bragueros, vigas de grúa aéreo, suelo de hormigón prefabricado industrial, tablero de la pared, pilotes tubulares, torres de televisión y estación de energía nuclear, etc.
Características: Alta Resistencia a la tracción, baja relajación, recto, módulos estables de elasticidad, no conjunta, poca tensión residual
Diámetro: 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / 9mm
Diámetro interior de la bobina: 1700mm
Diámetro exterior de la bobina: 2200mm
Peso de la bobina: 1.0-3.0MT
Estándar: GB/T5223-2002, ASTM A421, BS5896, JIS G3536, AS/NZS4672.1:2007
Resistencia a la tracción: 1470Mpa / 1570Mpa / 1670Mpa
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior.

- Alambres de hormigón pretensados 01
- Alambres de hormigón pretensados 02
- Alambres de hormigón pretensados 03
- Alambres de hormigón pretensados 04
- Alambres de hormigón pretensados 05