| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Sistema Anchorge -> Cabeza del ancla

Productos

## Cabeza del ancla

Aplicación: Utilizar pretensado o postensado para la construcción de hormigón como material de construcción. Bloquear los alambres de acero sobre / bajo la fuerza estándar de la clase de 2.000 MPa, que es por lo general en un diámetro de 12,7mm\12,9mm\15,2mm\15,7mm.
Calidad de acero: 40Cr
Dureza: HRC1-32
Factor de eficiencia de anclaje: ≥ 0,95
Elongación del acero de pretensado en la longitud libre del tendón en fuerza definitiva: ≥ 2,0%

- Cabeza del ancla 01
- Cabeza del ancla 02
- Cabeza del ancla 03
- Cabeza del ancla 04
- Cabeza del ancla 05
- Cabeza del ancla 06
- Cabeza del ancla 07
- Cabeza del ancla 08
- Cabeza del ancla 09

2
1

1. Tipo: series KM, M5-M22

2. Forma: redonda y plana, de 1 a 55 agujeros

3. Aplicación: uso en trabajos de pretensado

4. Norma: ASTM/BS/JIS/GB/AS

5. Tipo de modelo para filamento PC:

Model# | PC Strand Size
M5,M6,M7 | 7.0mm, 6.0mm, 5.0mm spiral ribbed pc wire
M10 | 9.3mm, 9.53mm pc strand;
M11 | 10.8mm pc strand
M13 | 12.7mm, 12.5mm & 12.9mm pc strand
M15 | 15.2 or 15.24mm, 15.7mm
M18 | 17.8mm pc strand
M22 | 21.6/21.8mm pc strand

6. Embalaje: En caja de cartón o de madera