| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Sistema Anchorge -> Cuña (agarre)

Productos

## Cuña (agarre)

Cuña (agarre)
Calidad de acero: 20CrMnTi
Dureza: HRC50-65
Actual resultado de la prueba 58.9-60
Factor de eficiencia de anclaje: ≥ 0.95
Elongación del acero de pretensado en la longitud libre del tendón en fuerza definitiva: ≥ 2.0%

- Cuña (agarre) 01
- Cuña (agarre) 02
- Cuña (agarre) 03
- Cuña (agarre) 04