| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Alambre pretensado -> Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente

Productos

## Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente

Aplicación: Cables principales de puentes colgantes de tramo largo y cables de puentes atirantados.
Características: alta Resistencia a la tracción, baja relajación, módulos estables de elasticidad, de calibre no conjunta, poco esfuerzo residual, buena resistencia a la corrosión de la superficie post-galvanizada.
Diámetro: 5mm / 7mm
Estándar: Chinese standard GB/T17101-2008, French standard NF A35-035-2001
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior.

- Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 01
- Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 02
- Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 03
- Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 04
- Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 05