| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Filamento pretensado -> Filamento de acero pretensado de unión lenta

Productos

## Filamento de acero pretensado de unión lenta

Aplicación: Este producto es adecuado para losas de hormigón de larga vida y grandes bahías ejecutadas in situ, grandes vigas prefabricadas de carga y otra estructura especial.
Características: Alta Resistencia a la tracción, baja relajación, módulos estables de elasticidad, sin tensiones, recto, alta resistencia a la corrosión.
Estructura y diámetro:
1x7 - Dia 15.2mm
Resistencia a la tracción:1570Mpa / 1670Mpa / 1720Mpa / 1860Mpa / 1960Mpa

- Filamento de acero pretensado de unión lenta 01

ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS |

Structure | Nominal Diameter | Cross Sectional Area | Tensile Strength ≥ | Retarder Weight ≥ | Sheath | Friction Factor | Factor
Thickness | Rib Width | Rib Height | Rib Spacing
mm | mm2 | Mpa | g/m | mm | mm | mm | mm | μ | κ
1 x 7 | 15.2 | 140 | 1570 | 200 | 1.0+0.4/-0.2 | 0.4～0.7 | ≥1.0 | 10.0～16.0 | 0.06～0.12 | 0.004～0.012
1670
1720
1860
1960

Otra especificación y otros datos técnicos se refieren a los datos de nuestro filamento de acero pretensado de hormigón.