| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Productos

## Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Aplicación: Alambre de núcleo de acero para ACSR, cable de energía, conductores aéreos, cable de telecomunicaciones, cable mensajero, cable de tierra, alambre de estancia, alambre de retención, valla, etc.
Diámetro: Dia 1.80～7.00mm
Estándar: GB/T20492-2006. Otro estándar según el requisito del cliente.
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior.
Especificación especial y requisito pueden ser ordenados.

- Alambre de acero recubierto de Zinc-5% 01
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5% 02
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5% 03
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5% 04
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5% 05

Nominal diameter | Zn-coat thickness/(g/m2) ≥
mm | A | B | C
>1.24～1.50 | 185 | 370 | 555
>1.50～1.75 | 200 | 400 | 600
>1.75～2.25 | 215 | 430 | 645
>2.25～3.00 | 230 | 460 | 690
>3.00～3.50 | 245 | 490 | 735
>3.50～4.25 | 260 | 520 | 780
>4.25～4.75 | 275 | 550 | 825
>4.75～5.50 | 290 | 580 | 870