| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Filamento pretensado -> Filamento de acero pretensado sin unión

Productos

## Filamento de acero pretensado sin unión

Aplicación: Este producto es adecuado para losas de hormigón de larga vida y grandes bahías ejecutadas in situ, grandes vigas prefabricadas de carga y otra estructura especial. No es necesario reservar agujero de conductos y de rejuntado. Es cómo de usar, ahorrando materiales y es fácil de doblar.
Características: Alta Resistencia a la tracción, baja relajación, módulos estables de elasticidad, sin tensiones, recto, recubierto de HDPE.
Estructura y diámetro:
1x7 - Dia 12.7mm / 15.2mm / 15.24mm / 15.7mm
Estándar:GB/T5224-2003,ASTM A416-2002,BS 5896,NBR 7483,JIS G3536, AS/NZS4672.1:2007
Resistencia a la tracción:1570Mpa / 1670Mpa / 1720Mpa / 1770Mpa / 1860Mpa / 1900Mpa / 2100Mpa

- Filamento de acero pretensado sin unión 01
- Filamento de acero pretensado sin unión 02
- Filamento de acero pretensado sin unión 03
- Filamento de acero pretensado sin unión 04

ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS

Name | Structure | Nominal Diameter | Cross Sectional Area | Tensile Strength≥ | Grease Weight ≥ | HDPE Thickness ≥ | Friction Factor | Factor
mm | mm2 | Mpa | g/m | mm | μ | κ
Unbonded Prestressing Steel Strand | 1 x 7 | 12.7 | 98.7 | 1860 | 43 | 1.0 | 0.04～0.10 | 0.003～0.004
1960
15.2 | 140 | 1860 | 50
1960
15.24 | 140 | 1860 | 50
1960
15.7 | 150 | 1860 | 50

Otra especificación y otros datos técnicos se refieren a los datos de nuestro filamento de acero pretensado de hormigón.