| Bem-vindo à HEBEI XIAOPENG !

| English |  | русский |  | Português |
E-maill: admin@hoistcn.com

Produto
Fale Conosco

| Endereço: Região de Desenvolvimento Taocheng, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China.
| +86-318-5111881
| +86-318-5111551
| admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com

Casa -> Guincho Elétrico de Cabos EuropeuProduto

# Talha de cabeçote baixo

<<Anterior Na próxima>>

Talha de cabeçote baixo

Modelo | Peso de Içamento (t) | Velocidade de içamento (m/min) | reeving da corda | Alavanca de trabalho | Hmin | N.W (kg) | trilho recomendado
SHL320D | 3.2 | 8 ,8/2.0 | 2/1 | M4 | 800 | 520 | 25a~40c
4 | 6.3 ,6.3/1.6 | 2/1 | M3
3.2 | 8, 8/2.0 | 4/2 | M4 | 600 | 650 | 25a~40c
4 | 6.3 ,6.3/1.6 | 4/2 | M3
5 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M5 | 710 | 720 | 28a~45c
6.3 | 4, 4/1.0 | 4/1 | M4
8 | 3.2 ,3.2/0.8 | 4/1 | M3
SHL500D | 5 | 8, 8/2.0 | 2/1 | M4 | 960 | 850 | 28a~45c
6.3 | 6.3, 6.3/1.6 | 2/1 | M3
5 | 8 ,8/2.0 | 4/2 | M4 | 680 | 1020 | 28a~45c
6.3 | 6.3 ,6.3/1.6 | 4/2 | M3
8 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M5 | 890 | 1100 | 36a~56c
10 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M4
12.5 | 3.2 ,3.2/0.8 | 4/1 | M3
SHL1000D | 10 | 6.3,8,10 ,6.3/1.6 | 2/1 | M4 | 1150 | 1400 | 36a~56c
12.5 | 6.3, 8 | 2/1 | M3
10 | 6.3,8,10 ,6.3/1.6 | 4/2 | M4 | 830 | 1700 | 36a~56c
12.5 | 6.3, 8 | 4/2 | M3
16 | 3.2,4,5,3.2/0.8 | 4/1 | M5 | 1090 | 1980 | 40a~63c
20 | 3.2,4,5,3.2/0.8 | 4/1 | M4
25 | 3.2,4 | 4/1 | M3

<<Anterior Na próxima>>
Produto
Fale Conosco
HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY
Endereço: Região de Desenvolvimento Taocheng, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China.
Tel: +86-318-5111881
Fax: +86-318-5111551
Email: admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com
Código postal: 053000
QR

© 2016 HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY | All Rights Reserved.