| Bem-vindo à HEBEI XIAOPENG !

| English |  | русский |  | Português |
E-maill: admin@hoistcn.com

Produto
Fale Conosco

| Endereço: Região de Desenvolvimento Taocheng, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China.
| +86-318-5111881
| +86-318-5111551
| admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com

Casa -> Talha de cabeçote baixo CDL/MDLProduto

# Talha de cabeçote baixo CDL/MDL

<<Anterior Na próxima>>

Talha de cabeçote baixo CDL/MDL

Tipo | CDL/ MDL
Capacidade (t) | t ons | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16
Altura de Içamento (m) | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | 9,12,18,24,30
Velocidade de Içamento (m/min) | m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5)
Velocidade (m/min) | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18
Tipo de Cabo | Dia.(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5
Spec. | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC
Içamento do Motor | Modelo | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4
ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13
Capacidade (kW) | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13)
R.P.M(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400
Partida do Motor | Modelo | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4
Capacidade (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2
R.P.M(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
AC 380V,50HZ,3P

<<Anterior Na próxima>>
Produto
Fale Conosco
HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY
Endereço: Região de Desenvolvimento Taocheng, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China.
Tel: +86-318-5111881
Fax: +86-318-5111551
Email: admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com
Código postal: 053000
QR

© 2016 HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY | All Rights Reserved.