欢迎光临石家庄市百胜化工有限责任公司！

> ### 产品目录

- 碱式碳酸锌
  - 油田专用
  - 橡胶专用
- 氧化锌
  - 间接法氧化锌
  - 直接法氧化锌
  - 颗粒氧化锌
  - 纳米活性氧化锌
  - 饲料级别氧化锌

###
产品展示

# 颗粒氧化锌

- 上一条
- 下一条

颗粒氧化锌为球体圆型状，颗粒直径为：
0.5mm，0.8mm，1mm，1.2mm， 1.5mm，2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，等。
每件产品中的颗粒含量（即产品中颗粒的占有量）为：
60%，70%，75%，80%，85%，90%，等，可按客户要求定做。
颗粒氧化锌的强度和分散度均可按客户的要求生产。
颗粒氧化锌的主要用途：
玻璃制品，橡胶制品，油漆涂料，陶瓷行业等使用。
特点：
1.由粉末造成颗粒，产品在运输及使用过程中大大减少了粉尘污染。
2.在造粒过程中，体积大大减少了，所以便于运输。

项目 | 指标
产品型号 | Mkl011 | Mkl012 | Mkl013
氧化锌（以干品计）（ZnO）% ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.5
金属物（以Zn计）% ≤ | 无 | 无 | 0.003
氧化铅（以Pb计）% ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.037
氧化铜（以Cu计）% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004
锰的氧化物（以Mn计）% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
盐酸不溶物 % ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.008
铁的氧化物（以Fe计） % ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002
灼烧减量 % ≤ | 0.06 | 0.200.2 |
水溶物 % ≤ | 0.04 | 0.1 | 0.2
105℃挥发物 % ≤ | 0.2 | 0.3 | 0.4
粒径（um） | 4-20 | 4-25 | 10-50
吸油量g/100g ≤ | 14 | 14 | 14
颜色（与标准样比） | 白 | 白 | 白
消色力（与标准样比）≥ | 100 | 100 | 95

Copyright © 石家庄市百胜化工有限责任公司 版权所有