欢迎光临石家庄市百胜化工有限责任公司！

> ### 产品目录

- 碱式碳酸锌
  - 油田专用
  - 橡胶专用
- 氧化锌
  - 间接法氧化锌
  - 直接法氧化锌
  - 纳米活性氧化锌
  - 饲料级别氧化锌
- 碳酸钾
  - 碳酸钾
- 硬脂酸
  - 一压硬脂酸
  - 二压硬脂酸
  - 三压硬脂酸
- 钛白粉
  - 金红石型钛白粉
  - 锐钛型钛白粉
- 纯碱
  - 轻质纯碱
  - 重质纯碱

###
产品展示

# 间接法氧化锌

- 下一条

间接法一般以锌锭为原料，锌在石墨坩埚内于1000℃的高温下转换为新蒸汽，随后被鼓入的空气氧化生成氧化锌，并在冷却管后收集得到氧化锌颗粒。不同的锌锭原料，生成出的氧化锌的纯度不一样。
间接法氧化锌执行标准GB/T3285-92，原料除锌锭外，锌渣也是间接法氧化锌的主要生产原料。工艺良好，锌锭纯净，所生产的氧化锌含量可达到99.8%以上。

分子式 | ZnO | 分子量 | 81.38
性质 | 白色粉末，无毒、无臭。系两性氧化物、溶于酸、碱和氯化铵溶液中，不溶于水和乙醇，在空气中能吸收二氧化碳和水。加热至1800°C 升华，在高温时呈黄色，冷后又恢复白色，因它带有碱性，因而可与油类调成涂料，着色和覆盖力较大。
外观 | 白色粉末
主要技术指标 | 优级符合GB/T3185-92中一级品（以百分计）
项目 | 指标
氧化锌（以干品计）≥ | 99.7 | 99.7 | 99.7
金属物（以Zn计） | 无 | 无 | 无
氧化铅（以Pb计）≤ | 0.037 | 0.06 | 0.1
锰的氧化物（以Mn计）≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
氧化铜（以Cu计）≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
盐酸不溶物 ≤ | 03006 | 0.01 | 0.01
灼烧碱量 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2
筛余物（320目）≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1
150℃挥发物 ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.30.3
用途 | 在橡胶工业中用作天然胶，合成胶及胶乳的硫化活性剂。还用作补强剂和着色剂，本品为最重要的无机活性剂，用于油漆、油墨、漆布的着色，印染工业用以印花防染剂，此外还用于玻璃和油料的生产等。
存储 | 应在干燥、阴暗处密闭保存
包装 | 塑料编织袋内衬塑料袋包装、每袋净重25千克

Copyright © 石家庄市百胜化工有限责任公司 版权所有