欢迎光临石家庄市百胜化工有限责任公司！

> ### 产品目录

- 碱式碳酸锌
  - 油田专用
  - 橡胶专用
- 氧化锌
  - 间接法氧化锌
  - 直接法氧化锌
  - 纳米活性氧化锌
  - 饲料级别氧化锌
- 碳酸钾
  - 碳酸钾
- 硬脂酸
  - 一压硬脂酸
  - 二压硬脂酸
  - 三压硬脂酸
- 钛白粉
  - 金红石型钛白粉
  - 锐钛型钛白粉
- 纯碱
  - 轻质纯碱
  - 重质纯碱

###
产品展示

# 油田专用

- 下一条

本公司碱式碳酸锌为硫酸法工艺，采用平炉煅烧的直接法低铅氧化锌做浸出原料，除杂采用优质高锰酸钾，置换采用大企业生产的超低铅，低镉的锌粉作置换剂，天津产红三角牌纯碱做中和剂，全套工艺均严格按照国家正规工艺生产，烘干采用全不锈钢制造的大型闪蒸干燥机生产。产品质量大大高于一些小企业氨法工艺和废锌水生产的产品，杂质少，重金属含量远远低于国家标准。
本公司产品含硫量低，在石油钻井中，本产品能与H2S反应生成稳定的不溶性ZnS,且该品加入泥浆以后不影响泥浆性能，因而可有效的消除H2S的污染和腐蚀，特别适用于含H2S油气井的缓蚀剂，除硫剂。

分子式 | ZnCO3.2Zn(OH)2.H2O | 分子量 | 342.19
性质 | 白色无定形粉末，无臭、无味 u、不溶于水、醋中。微溶于氨中，能溶于稀酸和氢氧化钠中。与 30%H2O2 作用，释放出 CO2 形成氧化物，在 250-500℃按不同时间加热。冷至室温时可发生荧光现象。
外观 | 白色无定形粉末
主要技术指标 | 符合 HG/T2523-93 中一级品（以百分计）
项目 | 指标
含量（以干品（Zn 计）≥ | 57.0
灼烧失重 | 25.0-30.0
重金属（以 Pb 计） ≤ | 0.05
硫酸盐（SO4） ≤ | 0.8
水分（H2O） ≤ | 3.5
细度（通过 75mm 筛网）≥ | 94
用途 | 用作请收敛剂，配置炉甘石，作为皮肤保护剂。乳胶制品原料，生产人造丝、催化脱硫剂。
存储 | 干燥、阴暗处密闭保存
包装 | 塑料编织袋内塑料袋包装。每袋净重 25 千克

Copyright © 石家庄市百胜化工有限责任公司 版权所有