| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Filamento pretensado -> Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente

Productos

## Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente

Aplicación: Cables de puentes atirantados y cables de refuerzo externo de diversas estructuras pretensadas (no exposición en el mortero de hormigón).
Características: alta Resistencia a la tracción, baja relajación, estable módulo de elasticidad, de calibre no conjunta, poco esfuerzo residual, buena resistencia a la corrosión de la superficie post-galvanizada.
Estructura y diámetro:
1x7, Dia 12.5mm / 12.9mm / 15.2mm / 15.7mm
Estándar: Chinese standard YB/T152-1999, French standard NF A35-035-2001
Embalaje: tiras agrupadas de acero y láminas de plástico envueltas en el exterior.

- Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 01
- Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 02
- Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 03
- Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente 04