| English |

| hkwins@hebwl.com

Lista de productos

- Sistema Anchorge
  - Cabeza del ancla
  - Placa de anclaje
  - Toma de aceite y bomba
  - Cuña (agarre)
- Filamento de acero galvanizado en caliente
- Alambre de acero galvanizado en caliente
- Filamento pretensado
  - Filamento de acero pretensado con recubrimiento epóxico de siete alambres
  - Filamento de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Filamento de acero de hormigón pretensado de baja relajación
  - Filamento de acero pretensado de unión lenta
  - Filamento de acero pretensado sin unión
- Barras pretensadas de acero de hormigón
- Alambre pretensado
  - Alambre de acero pretensado de alta resistencia a la tracción galvanizado en caliente
  - Alambres de hormigón pretensados
- Filamento de acero recubierto (Galfan) de Zinc-5%
- Alambre de acero recubierto de Zinc-5%

Home -> Sistema Anchorge -> Toma de aceite y bomba

Productos

## Toma de aceite y bomba

HEBEI LONGSHENG suministra bomba emparejada de conector de un solo tirón o de multi-tirón, disponible de capacidad de 27T a 650T con una longitud de carrera de 200mm para el sistema de filamento de 12,7/15,2/15,7.

- Toma de aceite y bomba 01
- Toma de aceite y bomba 02
- Toma de aceite y bomba 03
- Toma de aceite y bomba 04
- Toma de aceite y bomba 05
- Toma de aceite y bomba 06