| Добро пожаловать в HEBEI XIAOPENG !

| English |  | русский |  | Português |
Электронная почта: admin@hoistcn.com

Каталог
Контакты

| Китай, провинция Хэбэй, город Хэншуи, зона развития Тхаочхэн
| +86-318-5111881
| +86-318-5111551
| admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com

Домой -> Электротельфер для низких помещений CDL/MDLПродукция

# Электротельфер для низких помещений CDL/MDL

<<назад далее>>

Электротельфер для низких помещений CDL/MDL

Т ип | CDL/ MDL
Грузоподъём ность | (т) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16
Высота подъема | (м) | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | 9,12,18,24,30
Скорость подъема | (м/мин) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5)
Скорость движения | (м/мин) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18
Тип т рос а | День.(мм) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5
М одель | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC
Подъем ный двигатель | М одель | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4
ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13
Мощность (кВт) | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13)
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400
Двигатель движения | М одель | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4
Мощность (кВт) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
3 фазы 380 В 50 Гц

<<назад далее>>
Каталог
Контакты
HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY
Адрес: Китай, провинция Хэбэй, город Хэншуи, зона развития Тхаочхэн.
ТЕЛ: +86-318-5111881
ФАКС: +86-318-5111551
Электронная почта: admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com
Индекс: 053000
QR - код

© 2016 HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY | All Rights Reserved.