| Добро пожаловать в HEBEI XIAOPENG !

| English |  | русский |  | Português |
Электронная почта: admin@hoistcn.com

Каталог
Контакты

| Китай, провинция Хэбэй, город Хэншуи, зона развития Тхаочхэн
| +86-318-5111881
| +86-318-5111551
| admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com

Домой -> Европейский Электрический электротельфер веревки проводаПродукция

# Электротельфер для низких помещений

<<назад далее>>

Электротельфер для низких помещений

М одель | Грузоподъём ность (т) | Скорость подъема (м/мин) | веревка запасовки | Рычаг работы | H мин | N.W (кг) | Балки двутавровые типа
SHL320D | 3.2 | 8 ,8/2.0 | 2/1 | M4 | 800 | 520 | 25a~40c
4 | 6.3 ,6.3/1.6 | 2/1 | M3
3.2 | 8, 8/2.0 | 4/2 | M4 | 600 | 650 | 25a~40c
4 | 6.3 ,6.3/1.6 | 4/2 | M3
5 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M5 | 710 | 720 | 28a~45c
6.3 | 4, 4/1.0 | 4/1 | M4
8 | 3.2 ,3.2/0.8 | 4/1 | M3
SHL500D | 5 | 8, 8/2.0 | 2/1 | M4 | 960 | 850 | 28a~45c
6.3 | 6.3, 6.3/1.6 | 2/1 | M3
5 | 8 ,8/2.0 | 4/2 | M4 | 680 | 1020 | 28a~45c
6.3 | 6.3 ,6.3/1.6 | 4/2 | M3
8 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M5 | 890 | 1100 | 36a~56c
10 | 4 ,4/1.0 | 4/1 | M4
12.5 | 3.2 ,3.2/0.8 | 4/1 | M3
SHL1000D | 10 | 6.3,8,10 ,6.3/1.6 | 2/1 | M4 | 1150 | 1400 | 36a~56c
12.5 | 6.3, 8 | 2/1 | M3
10 | 6.3,8,10 ,6.3/1.6 | 4/2 | M4 | 830 | 1700 | 36a~56c
12.5 | 6.3, 8 | 4/2 | M3
16 | 3.2,4,5,3.2/0.8 | 4/1 | M5 | 1090 | 1980 | 40a~63c
20 | 3.2,4,5,3.2/0.8 | 4/1 | M4
25 | 3.2,4 | 4/1 | M3

<<назад далее>>
Каталог
Контакты
HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY
Адрес: Китай, провинция Хэбэй, город Хэншуи, зона развития Тхаочхэн.
ТЕЛ: +86-318-5111881
ФАКС: +86-318-5111551
Электронная почта: admin@hoistcn.com ktxfactory@163.com
Индекс: 053000
QR - код

© 2016 HEBEI XIAOPENG HOISTING EQUIPMENT FACTORY | All Rights Reserved.