欢迎光临石家庄市百胜化工有限责任公司！

> ### 产品目录

- 碱式碳酸锌
  - 油田专用
  - 橡胶专用
- 氧化锌
  - 间接法氧化锌
  - 直接法氧化锌
  - 纳米活性氧化锌
  - 饲料级别氧化锌
- 碳酸钾
  - 碳酸钾
- 硬脂酸
  - 一压硬脂酸
  - 二压硬脂酸
  - 三压硬脂酸
- 钛白粉
  - 金红石型钛白粉
  - 锐钛型钛白粉
- 纯碱
  - 轻质纯碱
  - 重质纯碱

###
产品展示

# 纳米活性氧化锌

- 上一条
- 下一条

活性氧化锌为白色或微黄色球状微细粉末。密度为5.47g/cm3,熔点1800℃，不溶于水，溶于酸，碱，氯化铵和氨水中。

在潮湿的空气中能吸收空气中二氧化碳生成碱式碳酸锌。
活性氧化锌的纯度低于直接法或者间接法生产的氧化锌，但其特有的物理化学性能显示其优越性。活性氧化锌的颗粒细小呈球状，具有很大的表面积，具有良好的分散性和良好的吸附性，因而能促进橡胶的硫化，活性和补强防老化的作用，能加强硫化过程，提高橡胶制品耐撕裂性，耐磨性。

主要技术指标 | HGT2792-1996
项目 | 指标
含量（以ZnO计） ≥ | 95
含量（以Zn计） ≥ | 76.3
铅（以Pb计） ≤ | 0.005
镉（以Cd计） ≤ | 0.001
砷（以As计） ≤ | 0.001
150 μm 试验筛通过率 ≥ | 95
用途 | 生产预混合饲料，做一般料直接添加在饲料成品中
存储 | 应在阴暗、干燥处密闭保存
包装 | 塑料编织袋内衬塑料袋包装、每袋净重25千克

Copyright © 石家庄市百胜化工有限责任公司 版权所有